

Bergsmansvägen 5

SE-694 91 HALLSBERG

+ 46 (0) 582 611400

DOCKAB



INVÄNDIGT PÅKÖRNINGSSKYDD

Påkörningsskyddet placeras invändigt på väggen som skydd mot påkörningar av palldragare, truckar och dylikt. Detta gör att man skonar lasthusets konstruktion samt förstärker utseendet.

**MATERIAL**

Röd 12mm formplywood som anpassas efter lasthusets mått. Höjden är på plywooden är alltid 1200 mm.

.

